**1вариант.**

**Тест. Термины ручных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Соединить две стороны бретели, боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья. |  |
|  | 2. Соединить мелкую деталь с основной (пояс с нижней частью фартука, пояс с юбкой, обтачку с горловиной платья). | 1. Сметать 2. Приметать 3. Наметать |
|  | 3. Соединить две детали, наложив одну деталь на другую (карманы, тесьму) | 1. Сметать 2. Наметать 3. Заметать |
|  | 4 Вывернуть (бретели, концы, пояса) и закрепить их меточной строчкой. | 1. Сметать 2. Заметать 3. Выметать |
|  | 5. Закрепить подогнутые детали (стороны карманов, боковые стороны нагрудника, низ юбки). | 1. Сметать 2. Наметать 3. Заметать |
|  | 6. Обработать срезы для предохранения их от осыпания. | 1. Заметать 2. Обметать 3. Выметать |
|  | 7. Соединить воротник с горловиной | 1. Приметать  2. Вметать  3. Наметать |

**Тест. Термины машинных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединить приближенно равные детали. | 1. Стачать 2. Настрочить 3. Застрочить |
| 2 | Соединить разные по величине детали (пояс и нижнюю часть фартука). | 1. Стачать 2. Притачать 3. Настрочить |
| 3 | Соединить две стороны бретели (шов – по краю детали – обтачной) | 1. Притачать 2. Обтачать 3. Настрочить |
| 4 | Соединить две детали (изнаночной стороной на лицевую другой детали – накладной шов – карманы, тесьму) | 1. Застрочить 2. Обтачать 3. Настрочить |
| 5 | Закрепить подогнутые края детали (верхний срез кармана). | 1. Настрочить 2. Застрочить 3. Притачать |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Каким швом выполняется растрачивание карманов, тесьмы на фартуке. | 1. Надстрочным 2. Накладным 3. Рас строчным |
| 7. | Каким швом выполняется закрепление припусков шва и складок, направленных в одну сторону? | 1. Надстрочным 2. Расстрочныи 3. Накладным |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Тест. Конструирование фартука и косынки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | По какой стороне фигуры снимают мерки? | 1. По правой 2. По левой |
| 2 | Как записывают мерки длины? | 1. Полностью 2. В половинном размере |
| 3 | Как записывают мерки ширины и обхватов? | 1. Полностью 2. В половинном размере |
| 4 | Под каким углом стоят прямые стороны косынки? | 1. Под прямым 2. Под острым |
| 5 | Какие мерки снимают для построения чертежа фартука? | 1. Длину и ширину 2. Дн, Днч, Ст, Сб. |
| 6 | От каких мерок зависит размер нагрудника? | 1. Дн 2. Днч |
| 7 | От каких мерок зависит размер нижней части фартука | 1. Дн, Сб 2. Днч, Сб |
| 8 | Что означает: м 1:4? | 1. Уменьшение в 4 раза 2. Увеличение в 4 раза |

**При работе на швейной машине.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. С какой стороны должен падать свет? | 1. Слева  2. Справа |
| 2. Что должно лежать на платформе? | 1. Ножницы 2. Ничего |
| 3. Где должны быть руки? | 1. Перед лапкой 2. Слева от иглы |
| 4. Где должен стоять ваш стул? | 1. Напротив иглы 2. Слева от иглы |
|  |  |
|  |  |

**2 вариант.**

**Тест. Термины ручных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединить две стороны бретели. | 1. Сметать 2. Обметать 3. Наметать |
| 2 | Соединить мелкую деталь с основной (пояс с нижней частью фартука). | 1. Сметать 2. Приметать 3. Наметать |
| 3 | Соединить две детали, наложив одну деталь на другую (карманы, тесьму с нижней частью фартука). | 1. Сметать 2. Наметать 3. Заметать |
| 4 | Вывернуть (бретели) и закрепить их меточной строчкой. | 1. Сметать 2. Заметать 3. Выметать |
| 5 | Закрепить подогнутые края деталей (боковые стороны нагрудника) меточной строчкой. | 1. Сметать 2. Наметать 3. Заметать |
| 6 | Обработать срезы для предохранения их от осыпания. | 1. Заметать 2. Обметать 3. Выметать |

**Тест. Термины машинных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединить две или несколько равных деталей (боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья). | 1. Стачать 2. Настрочить 3. Застрочить |
| 2 | Соединить две или несколько равных по величине деталей (пояс и нижнюю часть фартука, ) | 1. Стачать 2. Притачать 3. Настрочить |
| 3 | Соединить две стороны, бретели, обтачку с горловиной платья, после вывертывания, которых шов расположится внутри по краю детали (обтачной шов). | 1. Притачать 2. Обтачать 3. Настрочить |
| 4 | Соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону другой (накладной шов, карман и нижняя часть фартука). | 1. Застрочить 2. Обтачать 3. Настрочить |
| 5 | Закрепить подогнутые края детали (верхний срез кармана). | 1. Настрочить 2. Застрочить 3. Притачать |
| 6 | Соединить воротник с горловиной платья | 1.Притачать  2. Втачать  3. Настрочить |
| 7. | Каким швом выполняется закрепление припусков и складок, направленных в разные стороны? | 1. Рас строчным 2. Надстрочным 3. Накладным |
| 8. | Закрепить подогнутые края деталей машинной строчкой | 1. Застрочить 2. Обтачать 3. Настрочить |

**Тест. Технология изготовления фартука**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для чего на деталях кроя прокладывают контрольные линии? | | 1. Для украшения 2. Для того чтобы при сматывании совмещать их | |
| 2. | Какие стежки используют для подготовки деталей кроя к отработке? | | 1. Прокладочные копировальные  2. шов назад иголку | |
| 3. | Какие ручные работы вы выполняете при обработке косынки. | | 1. Заметать 2. Наметать | |
| 4. | Какие стежки временного назначения после отработки нагрудника не удаляются? | | 1. Контрольную линию 2. Копировальные | |
| 5. | Как обработать боковые и нижний срез кармана? | | 1. Заутюжить 2. Швом подгибку с закрытым срезом | |
| 6. | При обработки, каких деталей фартука применяется шов подгибку с закрытым срезом? | | 1. Боковые срезы нагрудника нижней части фартука, верхний срез кармана 2. Бретелей | |
| 7. | В какой последовательности соединяют детали фартука?  **При работе на швейной машине.** | | 1. Нагрудник – нижняя часть фартука – пояс 2. Пояс – нижняя часть фартука – нагрудник. | |
| 1. Что нужно сделать с волосами? | | 1.Волосы – под косынку  2.Распустить | |
| 2. Перед началом шитья проверить изделие? | | 1.Убрать из него булавки   1. Оставить булавки и иглы | |
| 3. Как сидеть за швейной машинкой? | | 1.Прямо, чуть наклонив голову, на всем сиденье стула   1. На переднем краешке стула | |
| 4. Положение ног при заправке внешней и нижней нитей (швейная машина с электрическим приводом) | | 1.Ноги на педали   1. Ногу на ногу | |