**1вариант.**

**Тест. Термины ручных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  1. Соединить две стороны бретели, боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья. |  |
|  |  2. Соединить мелкую деталь с основной (пояс с нижней частью фартука, пояс с юбкой, обтачку с горловиной платья). | 1. Сметать
2. Приметать
3. Наметать
 |
|  |  3. Соединить две детали, наложив одну деталь на другую (карманы, тесьму) | 1. Сметать
2. Наметать
3. Заметать
 |
|  |  4 Вывернуть (бретели, концы, пояса) и закрепить их меточной строчкой. | 1. Сметать
2. Заметать
3. Выметать
 |
|  |  5. Закрепить подогнутые детали (стороны карманов, боковые стороны нагрудника, низ юбки). | 1. Сметать
2. Наметать
3. Заметать
 |
|  | 6. Обработать срезы для предохранения их от осыпания. | 1. Заметать
2. Обметать
3. Выметать
 |
|  |  7. Соединить воротник с горловиной | 1. Приметать 2. Вметать3. Наметать  |

**Тест. Термины машинных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединить приближенно равные детали. | 1. Стачать
2. Настрочить
3. Застрочить
 |
| 2 | Соединить разные по величине детали (пояс и нижнюю часть фартука). | 1. Стачать
2. Притачать
3. Настрочить
 |
| 3 | Соединить две стороны бретели (шов – по краю детали – обтачной) | 1. Притачать
2. Обтачать
3. Настрочить
 |
| 4 | Соединить две детали (изнаночной стороной на лицевую другой детали – накладной шов – карманы, тесьму) | 1. Застрочить
2. Обтачать
3. Настрочить
 |
| 5 | Закрепить подогнутые края детали (верхний срез кармана). | 1. Настрочить
2. Застрочить
3. Притачать
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Каким швом выполняется растрачивание карманов, тесьмы на фартуке. | 1. Надстрочным
2. Накладным
3. Рас строчным
 |
| 7. | Каким швом выполняется закрепление припусков шва и складок, направленных в одну сторону? | 1. Надстрочным
2. Расстрочныи
3. Накладным
 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Тест. Конструирование фартука и косынки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  | По какой стороне фигуры снимают мерки?  | 1. По правой
2. По левой
 |
| 2  | Как записывают мерки длины?  | 1. Полностью
2. В половинном размере
 |
| 3  | Как записывают мерки ширины и обхватов?  | 1. Полностью
2. В половинном размере
 |
| 4  | Под каким углом стоят прямые стороны косынки?  | 1. Под прямым
2. Под острым
 |
| 5  | Какие мерки снимают для построения чертежа фартука?  | 1. Длину и ширину
2. Дн, Днч, Ст, Сб.
 |
| 6  | От каких мерок зависит размер нагрудника?  | 1. Дн
2. Днч
 |
| 7  | От каких мерок зависит размер нижней части фартука  | 1. Дн, Сб
2. Днч, Сб
 |
| 8  | Что означает: м 1:4?  | 1. Уменьшение в 4 раза
2. Увеличение в 4 раза
 |

**При работе на швейной машине.**

|  |  |
| --- | --- |
|  1. С какой стороны должен падать свет?  | 1. Слева2. Справа  |
|  2. Что должно лежать на платформе?  | 1. Ножницы
2. Ничего
 |
|  3. Где должны быть руки?  | 1. Перед лапкой
2. Слева от иглы
 |
|  4. Где должен стоять ваш стул?  | 1. Напротив иглы
2. Слева от иглы
 |
|  |  |
|  |  |

**2 вариант.**

**Тест. Термины ручных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединить две стороны бретели. | 1. Сметать
2. Обметать
3. Наметать
 |
| 2 | Соединить мелкую деталь с основной (пояс с нижней частью фартука). | 1. Сметать
2. Приметать
3. Наметать
 |
| 3 | Соединить две детали, наложив одну деталь на другую (карманы, тесьму с нижней частью фартука). | 1. Сметать
2. Наметать
3. Заметать
 |
| 4 | Вывернуть (бретели) и закрепить их меточной строчкой. | 1. Сметать
2. Заметать
3. Выметать
 |
| 5 | Закрепить подогнутые края деталей (боковые стороны нагрудника) меточной строчкой. | 1. Сметать
2. Наметать
3. Заметать
 |
| 6 | Обработать срезы для предохранения их от осыпания. | 1. Заметать
2. Обметать
3. Выметать
 |

**Тест. Термины машинных работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  | Соединить две или несколько равных деталей (боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья).  | 1. Стачать
2. Настрочить
3. Застрочить
 |
| 2  | Соединить две или несколько равных по величине деталей (пояс и нижнюю часть фартука, )  | 1. Стачать
2. Притачать
3. Настрочить
 |
| 3  | Соединить две стороны, бретели, обтачку с горловиной платья, после вывертывания, которых шов расположится внутри по краю детали (обтачной шов).  | 1. Притачать
2. Обтачать
3. Настрочить
 |
| 4  | Соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону другой (накладной шов, карман и нижняя часть фартука).  | 1. Застрочить
2. Обтачать
3. Настрочить
 |
| 5  | Закрепить подогнутые края детали (верхний срез кармана).  | 1. Настрочить
2. Застрочить
3. Притачать
 |
| 6  | Соединить воротник с горловиной платья  | 1.Притачать2. Втачать3. Настрочить  |
| 7. | Каким швом выполняется закрепление припусков и складок, направленных в разные стороны? | 1. Рас строчным
2. Надстрочным
3. Накладным
 |
| 8. | Закрепить подогнутые края деталей машинной строчкой | 1. Застрочить
2. Обтачать
3. Настрочить
 |

**Тест. Технология изготовления фартука**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для чего на деталях кроя прокладывают контрольные линии? | 1. Для украшения
2. Для того чтобы при сматывании совмещать их
 |
| 2. | Какие стежки используют для подготовки деталей кроя к отработке? | 1. Прокладочные копировальные 2. шов назад иголку  |
| 3. | Какие ручные работы вы выполняете при обработке косынки. | 1. Заметать
2. Наметать
 |
| 4. | Какие стежки временного назначения после отработки нагрудника не удаляются? | 1. Контрольную линию
2. Копировальные
 |
| 5. | Как обработать боковые и нижний срез кармана? | 1. Заутюжить
2. Швом подгибку с закрытым срезом
 |
| 6. | При обработки, каких деталей фартука применяется шов подгибку с закрытым срезом? | 1. Боковые срезы нагрудника нижней части фартука, верхний срез кармана
2. Бретелей
 |
| 7. | В какой последовательности соединяют детали фартука?**При работе на швейной машине.** | 1. Нагрудник – нижняя часть фартука – пояс
2. Пояс – нижняя часть фартука – нагрудник.
 |
|   1. Что нужно сделать с волосами?  | 1.Волосы – под косынку 2.Распустить  |
|  2. Перед началом шитья проверить изделие?  | 1.Убрать из него булавки 1. Оставить булавки и иглы
 |
|  3. Как сидеть за швейной машинкой?  | 1.Прямо, чуть наклонив голову, на всем сиденье стула 1. На переднем краешке стула
 |
|  4. Положение ног при заправке внешней и нижней нитей (швейная машина с электрическим приводом)  | 1.Ноги на педали 1. Ногу на ногу
 |